Programmeren van Micro Controllers

Les 1

Het laten knipperen en branden van een LED lampje

int led = 8;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(led,OUTPUT);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

digitalWrite(led, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(led,LOW);

delay(1000);}